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Введение

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории» выполнен в составе проекта генерального плана муниципального образования «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
Противопожарные мероприятия – это комплекс мер, являющихся неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих устойчивое функционирования объектов экономики в военное время и в чрезвычайных ситуациях, безопасную жизнедеятельность человека, а именно, повышение защищенности населения городского округа от пожаров, сохранение жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц. 

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (ред. от 29.11.2010 г.),

· Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 01.04.2012 г.),

· Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ред. от 25.06.2012 г.);

· Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изм., внесенными Федеральным законом от 27.12.2000 N 150-ФЗ, определением Конституционного Суда Российской Федерации от 09.04.2002 N 82-О);

· Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 10.07.2012 г.);

· Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· "СП 11.13130.2009 Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 181, ред. от 09.12.2010 г.);

· "СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 178) (ред. от 09.12.2010 г.);

· НПБ «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» НПБ 101-95;

· "НПБ 111-98*. Нормы пожарной безопасности. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 23.03.1998 N 25) (ред. от 23.05.2002);

· Постановлением Правительства Российской Федерации № 417 от 30 июня 2007 года «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах» (ред. от 26.01.2012 г.);

· ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

· ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов»;

· ГОСТ 22.0.02-94 «Термины и определения основных понятий»;

· ГОСТ 22.0.03-97 «Природные чрезвычайные ситуации»;

· ГОСТ 22.0.04-97 «Биолого-социальные чрезвычайные ситуации»;

· ГОСТ 22.0.05-97 «Техногенные чрезвычайные ситуации»;

· ГОСТ 22.0.06-95 «Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий»;

· ГОСТ 22.0.07-95 «Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

· ГОСТ Р 22.0.09-95 «Чрезвычайные ситуации на акваториях»;

· СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

· СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

· СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

· СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

· СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

· СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

· СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

· Приказ МЧС России от 23 июня 1995 г. N 446 «О введении в действие положений по вопросам государственной экспертизы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

· Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 20.03.2003 N 4291);

· Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 20.03.2003 N 4291);

· Приказ МЧС России от 4 ноября 2004 г. № 506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 22.12.2004 N 6218).

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории показаны на «Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов.

1. Характеристика территории проектирования

Муниципальное образование «Кузнечное» находится на севере муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Административный центр – городской поселок Кузнечное – расположен на северо-востоке Карельского перешейка, вблизи Ладожского озера. К северу, на расстоянии 5 км проходит граница с Республикой Карелия. Расстояние от ст. Кузнечное до города Санкт-Петербург по железной дороге – 155 км, по автомобильной дороге – 165 км.

Муниципальное образование «Кузнечное» граничит с Севастьяновским сельским поселением муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и с Хийтольским сельским поселением Лахденпохского муниципального района Республики Карелия. Общая площадь земель в границах муниципального образования «Кузнечное» 3952 га (около 1 % от площади муниципального образования Приозерский муниципальный район).

По предварительным результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность постоянного населения муниципального образования «Кузнечное» составила 4,473 тыс. чел. (7 % населения муниципального образования Приозерский муниципальный район). 

Областным законом от 01.08.2004 № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» муниципальному образованию был присвоен статус городского поселения. Система расселения городского поселения представлена двумя населенными пунктами: одним городским и одним сельским. Согласно указанному выше закону, помимо собственно городского поселка Кузнечное, в городское поселение входит поселок Боровое с численностью населения 6 чел. Городской поселок Кузнечное является административным центром городского поселения. В п. Боровое нет объектов производственной и социальной инфраструктуры. Население п. Боровое работает и пользуется услугами объектов обслуживания в г.п. Кузнечное.

Климат территории – умеренный, переходный от морского к континентальному. Муниципальное образование «Кузнечное» имеет выход к Ладожскому озеру, на его территории имеются крупные озера: Кузнечное, Большое Боровское, Травкино. Минерально-сырьевые ресурсы представлены месторождениями строительного камня, блочного камня, гнейсо-гранитов. Ресурсный потенциал поселения дополняют лесные ресурсы.

Городской поселок Кузнечное является монопрофильным населенным пунктом. Приоритетной в экономике муниципального образования «Кузнечное» является добывающая промышленность. Самое крупное промышленное предприятие городского поселения – ОАО «Гранит-Кузнечное».

1.1. Природные условия

Проектируемая территория характеризуется умеренно-континентальным влажным климатом. Преобладающие ветры юго-западные; зимой – южные и западные; летом – западные, северо-восточные. Среднемесячная скорость ветра колеблется от 4,2 м/с в январе до минимальных значений (менее 0,5 м/с) в июле. Воздушные массы, приходящие с юго-запада, приносят летом часто влажную пасмурную и умеренно-дождливую погоду, зимой – значительное потепление и оттепели. Большое влияние на климат и погодные условия оказывает пересеченный рельеф, обуславливающий высокое количество среднегодовых осадков.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория муниципального образования «Кузнечное» по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IIB. Климатические условия поселения не вызывают ограничений для хозяйственного освоения территории и строительства.

На востоке муниципальное образование «Кузнечное» имеет выход к Ладожскому озеру. Почти все озера муниципального образования находятся в понижениях рельефа. Многие озера соединены между собой реками-протоками. Среди озер есть как мелководные, интенсивно зарастающие, так и относительно глубокие, до 20 м. Самые значительные озера в муниципальном образовании «Кузнечное»: Кузнечное, Большое Боровское, Травкино, Верхнее Подосиновское, Ровенское. Озера Большое Боровское и Ровенское входят в Вуоксинскую озерно-речную систему.

Рассматриваемая территория характеризуется густой гидрографической сетью, часть из которой входит в озерно-речную систему Вуокса. Поселение обладает значительными запасами пресной воды. Наблюдается эвтрофирование водоемов за счет как природных факторов, так и антропогенного влияния.

Особенностью геолого-геоморфологического строения территории муниципального образования «Кузнечное» являются выходы на поверхность древних (докембрийских) горных пород: гранитов, диабазов, гнейсов, кристаллических сланцев.

Большая часть территории городского поселения представляет собой ряд холмов и гряд, вытянутых с северо-запада на юго-восток и разделенных ледниковыми долинами, наполненными водой. По берегам Ладожского озера образовались узкие заливы – шхеры, берега которых сложены кристаллическими породами.

Территория муниципального образования характеризуется пересеченным рельефом. 

На территории г.п. Кузнечное, выделяются:

Территории благоприятные для градостроительного освоения (около 20 % территории поселка) – представляют собой дренированные равнины, сложенные устойчивыми грунтами. Глубина залегания грунтовых вод не менее 1 м от поверхности земли. Абсолютные отметки высоты 25-45 м.

Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения (около 75 %):

– Плоские переувлажненные равнины. Грунты оснований представлены валунными и щебнистыми супесями и песками, безвалунными и галечными песками и супесями, безвалунными глинами и суглинками. В понижениях характерны процессы заболачивания. Грунтовые воды размещены близко к поверхности земли;

– Выходы скальных, валунно-глыбовых пород на поверхность, местами уклоны поверхности могут достигать 20 %. Грунты оснований сложены кристаллическими породами, местами перекрытыми маломощным чехлом элювия и делювия, представленных валунными супесями и суглинками;

– Уклоны поверхности до 20 %.

Территории неблагоприятные для градостроительного освоения (около 5 %):

– Уклоны поверхности более 20 %;

– Заболоченные участки понижений, а также вследствие нарушения стока, отсыпке отвалов и пр.;

– Болота с мощностью торфа более 0,5 м;

– Территории карьеров.

Территории, не подлежащие градостроительному освоению – в соответствии с законом «О недрах» – это территории залегания и добычи полезных ископаемых.
1.2. Социально-экономическая ситуация

Современное использование территории

Современная планировочная ситуация муниципального образования «Кузнечное» сформировалась на основе ряда факторов: географического положения, природных условий и ресурсов, хозяйственной деятельности, исторически сложившейся системы расселения.

Основные планировочные оси представлены транспортными коммуникациями. В меридиональном направлении это – железнодорожная магистраль, вдоль которой исторически образовывалась жилая и производственная застройка. В широтном направлении – автомобильная дорога на п. Севастьяново, к северу от которой образован основной жилой микрорайон г.п. Кузнечное с капитальной жилой застройкой малой (до 4 эт.) и средней этажности (5 эт.).

В состав городского поселения входят два населенных пункта – Кузнечное и Боровое. Г.п. Кузнечное – населенный пункт промышленной специализации горнодобывающей отрасли и административный центр муниципального образования «Кузнечное». 

Возникновение поселка тесно связано с разработкой гранитных карьеров. Это предопределило его местоположение – в центре между промышленными территориями основного градообразующего предприятия ОАО «Гранит-Кузнечное», занимающегося добычей гранитной массы и переработкой ее на щебень. Санитарно-защитные зоны от промышленных территорий («Производство № 1», «Производство № 2», «Производство № 3», «Карьер № 1», «Карьер № 2», «Карьер № 3» ограничивают его территориальное развитие в северо-западном, южном и восточном направлениях.

Поселок практически со всех сторон окружен защитными лесами. Только на западе и востоке небольшими по площади участками примыкают земли сельскохозяйственного назначения.

Территория в границах городского поселка Кузнечное включают в себя:

– селитебные территории в северной части (по обе стороны вдоль железной дороги);

– коммунально-складские территории (хозяйственные постройки: гаражи, сараи и т.п.);

– земли железной дороги Санкт-Петербург – Сортавала, проходящей с юга на север;

– огороды, залесенные и заросшие кустарником территории.

Селитебные территории представлены тремя жилыми образованиями:

• Микрорайон Ровное, это сформировавшаяся центральная часть поселка с капитальной мало- и среднеэтажной застройкой с инженерным обустройством, здесь сосредоточен основной жилой фонд поселка;

• Микрорайон КНИ, расположенный между производственной площадкой и линией железной дороги (к западу от нее), с малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой.

• Микрорайон Пристанционный, расположенный в 500-800 м к юго-западу от микрорайона Ровное, с малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой, вытянутой вдоль железной дороги.

Основные планировочные ограничения для территориального развития городского поселка:

– на севере, юге и юго-востоке – санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от промышленных территорий;

– на западе – санитарные разрывы от транспортных коммуникаций.
Население
По предварительным результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность постоянного населения муниципального образования «Кузнечное» составила 4,473 тыс. чел. По сравнению с переписями 1989 г. (5028 чел.) и 2002 года (4738 чел.) численность населения г.п. Кузнечное сократилась.

В последние годы естественный прирост населения отрицательный. Миграция в последнее время характеризуется незначительными величинами и мало влияет на численность населения муниципального образования. 

Половая структура населения поселения характеризуется преобладанием женщин, что характерно для большинства территорий страны.

Возрастная структура населения муниципального образования «Кузнечное» в целом незначительно отличается от общероссийской: численность населения старше трудоспособного возраста превышает численность молодежи.

В настоящее время в трудоспособном возрасте находится 61 % от общей численности населения. Показатель демографической нагрузки составляет порядка 570 чел. на 1000 трудоспособных. Уровень регистрируемой безработицы в последние годы сокращается и в 2010 году составил 0,26 % от численности экономически активного населения.
Экономическая база

В настоящее время в экономике муниципального образования «Кузнечное» промышленность занимает ведущее место. Здесь находится 4 промышленных предприятия, кадры которых составляют почти 80 % от числа занятых во всех сферах экономики. Приоритетной является добывающая промышленность, где работает около 1,5 тыс. чел. Самое крупное промышленное предприятие поселка – ОАО «Гранит-Кузнечное» производит и реализует гранитный щебень. Добычей нерудных полезных ископаемых занимаются также малые предприятия ЗАО «Ояярви» и ООО «Кузнечное-2».

Второй по значимости и численности работающих отраслью промышленности является производство и распределение электроэнергии, тепла и воды, представленная МП «ЖКХ МО «Кузнечное», с численностью занятых – около 160 человек.

Обрабатывающая промышленность представлена одним предприятием ООО «Камнеобрабатывающий завод «Кузнечное» (ООО «КОЗ «Кузнечное»), работающим на привозном сырье, где занято более 100 человек.

В сельском хозяйстве и рыбоводстве суммарно занято не более 25 человек.

Формируясь в качестве административного центра муниципального образования, г.п. Кузнечное приобрел важные управленческие и обслуживающие функции: здесь находятся административные, общественные и финансовые учреждения. В последнее время развилась сфера торговли, в которой занято около 90 человек.

Современные показатели по распределению занятых в экономике муниципального образования «Кузнечное» приведены в таблице 1.

Таблица 1

Структура занятых по сферам экономики, в %
	Отрасли экономики
	Существующее положение

	Добыча полезных ископаемых
	64

	Обрабатывающие производства
	6

	Производство и распределение электроэнергии, тепла и воды
	7

	Строительство
	менее 1

	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
	4

	Гостиницы и рестораны
	1

	Транспорт и связь
	4

	Финансовая деятельность
	менее 1

	Операции с недвижимым имуществом, государственное управление
	1

	Образование
	5

	Здравоохранение и предоставление социальных услуг
	4

	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
	3

	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
	менее 1

	Рыболовство, рыбоводство
	1

	Итого:
	100


Важную роль в экономике муниципального образования «Кузнечное» играет развитие малого и среднего бизнеса, который представлен более 60 действующими предприятиями. Наиболее распространенными видами деятельности малого предпринимательства являются торговля, общественное питание, сфера услуг. В сфере малого и среднего бизнеса занято около 320 человек.

Инвестиционная деятельность осуществляется градообразующими предприятиями и направлена на модернизацию производственных мощностей. Ежегодный объем инвестиций за последние годы составил около 30 % от инвестиций в целом по муниципальному образованию Приозерский муниципальный район. 

1.3. Транспортная инфраструктура

Кузнечное – важный транспортный узел, являющийся последним крупным населенным пунктом Ленинградской области перед границей с Республикой Карелия. 

Внешние транспортные связи муниципального образования «Кузнечное» осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.
Автомобильные дороги и транспорт

Сеть автомобильных дорог представлена дорогами федерального, регионального и местного значения.

В восточной части муниципального образования с юга на север проходит автомобильная дорога Санкт-Петербург – Сортавала, получившая в 2008 г. статус федеральной. Автомобильная дорога связывает г. Санкт-Петербург с Республикой Карелия (гг. Сортавала, Петрозаводск). Техническая категория – III, среднесуточная интенсивность в районе муниципального образования 2630 приведенных ед.

Также по территории муниципального образования проходят две дороги регионального значения:

- Сапёрное – Мельниково – Кузнечное; 

- подъезд к ст. Кузнечное.

Таблица 2

Титульный список автодорог муниципального образования «Кузнечное»

	№

п/п
	Наименование автомобильных дорог
	Протяженность, км
	Максимальная интенсивность, привед. ед./сут
	Техническая категория
	Покрытие, км

	
	
	
	
	
	тв.
	грунт.

	Федерального значения

	1
	А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»)
	7,2
	3522
	III
	7,2
	-

	Регионального или межмуниципального значения

	2
	Сапёрное – Мельниково – Кузнечное
	2,1
	904
	IV
	2,1
	-

	3
	Подъезд к ст. Кузнечное
	3,2
	2282
	III
	3,2
	-

	Местного значения

	4
	А/д от а/д подъезд к ст. Кузнечное до а/д А-121 «Сортавала» (147+700)
	2,2
	-
	-
	1,6
	0,6

	5
	А/д от мкр. КНИ до а/д А-121 «Сортавала» (154+355)
	4,6
	-
	-
	1,3
	3,3

	6
	А/д от а/д А-121 «Сортавала» до п. Боровое
	4,0
	-
	-
	-
	4,0

	7
	А/д от А-121 «Сортавала» до ст. I подъема оз. Ладожское
	0,6
	-
	-
	-
	0,6


Общее количество зарегистрированных автомобилей в муниципальном образовании – 1558 ед. Уровень обеспеченности населения легковыми автомобилями высок и составляет порядка 290 ед./тыс. жит.

На территории муниципального образования находится одно автотранспортное предприятие ОАО «Гранит-Кузнечное», насчитывающее свыше 50 ед.
Железнодорожный транспорт

По центру с юга на север муниципальное образование «Кузнечное» пересекает железная дорога Санкт-Петербург – Сортавала. Участок Приозерск – Кузнечное является электрифицированным. На линии курсируют электропоезда Санкт-Петербург – Кузнечное, Кузнечное – Сортавала, также транзитом проходит поезд дальнего следования Санкт-Петербург – Костомукша.

Муниципальное образование «Кузнечное» является крупным железнодорожным узлом. Кроме узловой станции, на рассматриваемой территории находится большое количество подъездных путей к промышленным объектам ОАО «Гранит-Кузнечное», а также ответвление к причалу на берегу Ладожского озера, принадлежащему этой же компании.

На территории муниципального образования имеется два переезда через железнодорожное полотно (на а/д Сапёрное – Мельниково – Кузнечное и на а/д к СНТ «Боровое»). Другие пересечения железнодорожных и подъездных путей с улично-дорожной сетью городского поселка представлены неохраняемыми переездами.
Водный транспорт

В заливе Гладкий Ладожского озера около мыса Ровный располагается грузовой причал ОАО «Гранит-Кузнечное», который используется для перевалки гранита с железной дороги на баржи для дальнейшей транспортировки к местам сбыта.

Также около мыса Ровный находится лодочный причал со стоянкой лодок, катеров и другого маломерного флота.
Улично-дорожная сеть и внутригородской транспорт
Главной планировочной особенностью г.п. Кузнечное является его историческое разделение на 3 части (центр г.п. Кузнечное (микрорайон Ровное), микрорайон КНИ и привокзальная часть (микрорайон Привокзальный)). Улично-дорожная сеть каждой части поселка отдельно представляет собой преимущественно прямоугольную планировочную схему. Связь между раздельными частями поселка обеспечивают автодороги регионального и местного значения.

Основными магистральными улицами, по которым в основном осуществляется движение транспорта в поселке являются: Юбилейная, Пионерская, Зеленая, Привокзальная, Приозерское шоссе, Зеленая, Гагарина. 

Протяженность улично-дорожной сети в пределах застройки в г.п. Кузнечное составляет порядка 6 км, в п. Боровое – 1,5 км. 

В пределах муниципального образования имеется один автодорожный путепровод на а/д Кузнечное – Берёзово.
1.4. Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Кузнечное» осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго». На территории муниципального образования расположены ПС 110/35/10 кВ № 57 «Кузнечная», ПС 110/10 кВ № 415 «152 км» и ПС 35 кВ «ДСЗ». По рассматриваемой территории проходят ВЛ напряжением 110 кВ и 35 кВ.

В границах муниципального образования «Кузнечное» планировочными ограничениями являются шумовая зона электрической подстанции 110 кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 10, 35 и 110 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

В соответствии с Правилами охраны электрических сетей напряжением выше 1000 Вольт охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: для линий напряжением 110 кВ – 20 м, для линий напряжением 35 кВ – 15 м, для линий напряжением 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении.

Распределение электроэнергии по потребителям муниципального образования: городского поселка Кузнечное, поселка Боровое и садоводств осуществляется на напряжении 10 кВ через сеть подстанций 10/0,4 кВ. Один фидер «Берёзово», работает на напряжении 6 кВ и питается от РП-6 кВ «Ровное».

Газоснабжение

Природного газа в поселении нет, газификация осуществляется на базе использования сжиженного газа – на территории г.п. Кузнечное и п. Боровое находится ряд резервуарных и шкафных газобаллонных установок.

ОАО «Газпром» разработана «Схема газоснабжения Приозерского района», в которой предусматривается газификация муниципального образования «Кузнечное».

Подача природного газа позволит получить высокий социальный и экономический эффект (существенно улучшается качество жизни населения, возрастает надежность теплоснабжения при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей) и обеспечить устойчивое сохранение окружающей среды.

Теплоснабжение

Теплоснабжение муниципального образования «Кузнечное» осуществляется от котельных. Информация о котельных городского поселения представлена в таблице 3.

Таблица 3

Техническое состояние котельных 

	№
	оборудование
	установленная мощность

Гкал/ч
	подключенная нагрузка

Гкал/ч
	Год ввода
	 %

износа
	Вид

топлива

	1
	Котельная №1

	
	КЕ 6,5/14-1
	16,56
	11,2
	1963
	42
	мазут

	
	ДЕ10/14-1
	
	
	
	
	

	
	ДКВР10/13-1
	
	
	
	
	

	2
	Котельная №2

	
	ДКВР 4/13-2
	10,25
	4,3
	1969
	54
	мазут

	
	ДКВР 6,5/13-1
	
	
	
	
	

	
	Е 1/9М
	
	
	
	
	


Прокладка тепловых сетей подземная, бесканальная. Протяженность тепловых сетей в г.п. Кузнечное – 14,9 км (в 1-трубном исполнении), степень износа теплопроводов – 35 %; в микрорайоне КНИ протяженность тепловых сетей – 6,006 км (в 1-трубном исполнении), степень износа – 60 %.

Схема тепловых сетей тупиковая, горячее водоснабжение решено самостоятельными сетями от источника. Процент охвата централизованным теплоснабжением населения составляет 96,4 %.

В п. Боровое отопление печное. Садоводства муниципального образования «Кузнечное» отапливаются от собственных источников теплоты.

Водоснабжение

Водоснабжение г.п. Кузнечное (микрорайоны Ровное и КНИ) осуществляется из Ладожского озера (северная часть залива Гладкий).

Водозаборные сооружения состоят из ряжевого оголовка, расположенного в заливе Гладкий на расстоянии 80 м от уреза воды, двух всасывающих стальных трубопроводов Д=250 мм, длиной 90 метров, водоприемного колодца с насосной станцией I подъема, оборудованной насосами RITZ 250 (2 шт.), подающей воду на очистные сооружения (ВОС) производительностью 5,0 тыс. куб. м/сут.

Состав ВОС: смеситель вихревого типа, осветлители со взвешенным слоем осадка коридорного типа, 4 скорых фильтра, 2 резервуара чистой воды (РЧВ), гидролизная установка МБЭ-50, насосные группы высокого и низкого давления. Узел коагуляции отсутствует. Вода подается для отстаивания в осветлители и далее на скорые фильтры.

Обеззараживание водопроводной воды осуществляется гипохлоритом натрия.

Очищенная и обеззараженная вода подается в РЧВ, из которых направляется в распределительную водопроводную сеть.

Из поселкового водопровода подается вода для промышленных предприятий: ОАО «Гранит-Кузнечное», ООО «КОЗ «Кузнечное»» в количестве 190 тыс. куб. м/год (~ 500 куб. м/сут).

Протяженность магистральных водоводов – 17,22 км, уличной сети – 3,6 км.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения определены на основании СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Разработан проект «Реконструкция системы водоснабжения г.п. Кузнечное». 

Водоснабжение п. Боровое, входящего в состав муниципального образования «Кузнечное», осуществляется из шахтного колодца. На территории садоводческих объединений население пользуется колодцами.

Водоотведение

В настоящее время в муниципальном образовании «Кузнечное» существуют две централизованные системы водоотведения: в микрорайоне «Ровное» и микрорайоне «КНИ», дождевая канализация отсутствует.

Микрорайон «Ровное»

Протяженность канализационных сетей микрорайона, находящихся в эксплуатации с 1976 г., составляет 9,5 км, в том числе 8,2 км – напорный коллектор. Диаметр сетей 150–300 мм, износ составляет 70 %. Общесплавная сеть канализации протяженностью 4,5 км требует замены в объеме 30 %.

Наиболее проблемным участком канализационной сети является напорный коллектор протяженностью 4,1 км, одна из ниток которого не эксплуатируется ввиду аварийного состояния. Вторая нитка трубопровода имеет многочисленные порывы и осевые смещения.

В эксплуатации с 1976 года находятся также две канализационные насосные станции КНС № 1, № 2, имеющие износ 70 %. Техническое состояние строительных конструкций и оборудования КНС неудовлетворительное, требуется ремонт. На КНС № 1 установлены насосы СМ 150-25-125 (3 шт.), на КНС № 2 – СМ 250-22 (2 шт.).

Сточные воды отводятся на канализационные очистные сооружения микрорайона (КОС), проектной производительностью 4,5 тыс. куб. м/сут. КОС введены в эксплуатацию в 1975 г., износ составляет 70 %, требуется реконструкция.

Состав КОС: приемная камера, горизонтальные песколовки (2 шт.), двухъярусные отстойники (4 шт.), аэрофильтры (2 шт.), вторичные отстойники (3 шт.), иловая насосная станция, хлораторная, ерш-смеситель, рециркулятор, иловые и песковые площадки. Техническое состояние большей части сооружений неудовлетворительное, требуется ремонт и реконструкция.

Сброс стоков после очистки осуществляется в озеро Большое Боровское (северо-западная часть озера).

Микрорайон «КНИ»

Протяженность канализационных сетей микрорайона, находящихся в эксплуатации с 1964 г., составляет 3,22 км. Диаметр сетей 150–250 мм, техническое состояние неудовлетворительное, износ составляет 100 %. Имеют место многочисленные аварийные ситуации с выбросом сточных вод на рельеф.

Сточные воды отводятся на канализационные очистные сооружения микрорайона, проектной производительностью 0,2 тыс. куб. м/сут. КОС перегружены в 1,5 раза по сравнению с проектной производительностью.

КОС введены в эксплуатацию в 1973 году, износ составляет 85 %. Очистка биологическая, состав сооружений: приемная камера, двухъярусный отстойник, биофильтр, вторичный отстойник, хлораторная, ерш-смеситель, иловые площадки.

За период эксплуатации КОС капитальных ремонтов, технического перевооружения, модернизации не проводилось, в настоящее время техническое состояние неудовлетворительное. Существующая технология очистки не может обеспечить качество очистки стоков до уровня современных требований.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в озеро Ровенское (юго-восточная часть озера).

Предприятия ОАО «Гранит-Кузнечное», ООО «КОЗ «Кузнечное»» отводят сточные воды на поселковые очистные сооружения в объеме 160 тыс. куб. м/год (~ 450 куб. м/сут.)

Разработана проектная документация:

· Рабочий проект «Поселок Кузнечное Приозерского района. Реконструкция КНС №1 и канализационного коллектора от КНС № 1 до КОС».

· Рабочий проект «Реконструкция канализационных сетей на участках – ул. Пионерская, ул. Новостроек поселка Кузнечное Приозерского района».

Ливневая канализация в муниципальном образовании «Кузнечное» существует, но находится в неудовлетворительном состоянии и не может обеспечить в полном объеме отвод талых и дождевых вод. Очистка поверхностных стоков не производится.

Канализационные стоки п. Боровое собираются в выгребные ямы.

Канализационные стоки от садоводческих товариществ собираются в выгреба и локальные септики.

Связь и информатизация

Обеспечение средствами связи муниципального образования «Кузнечное» осуществляется филиалом ОАО «Ростелеком». В муниципальном образовании «Кузнечное» имеются 2 АТС с выходом на междугородные линии связи общей монтированной емкостью 776 номеров.

Проводное радиовещание осуществляется от радиоузла мощностью 400 Вт, количество радиоточек – 125.

Практически вся территория муниципального образования «Кузнечное» покрыта средствами сотовой связи разных операторов.

На всей территории городского поселения имеется возможность приема центральных и местных программ теле и радиовещания.
2. Анализ возможных факторов риска возникновения пожаров на территории муниципального образования
Пожар – неконтролируемое горение, развивающееся во времени и пространстве.

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

· пламя и искры;
· тепловой поток;

· повышенная температура окружающей среды;

· повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

· пониженная концентрация кислорода;

· снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

· осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

· радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

· вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

· опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

· воздействие огнетушащих веществ.

2.1. Пожары на производственных и коммунально-энергетических объектах

В производственной и коммунально-энергетической сфере может возникнуть пожар, вследствие аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах, а именно: 

· на объектах энергетики (котельные, электроподстанции и трансформаторные подстанции и т.п.);

· на объектах лесозаготовки и лесопереработки (хранение пиловочника и пиломатериалов) и др., 

· при перевозке и использовании, хранении горючих веществ на автомобильном, железнодорожном и водном транспорте, на складах и базах хранения нефтепродуктов, на АЗС, ПАЗС, АГЗС и т.д. а так же, на трубопроводном транспорте, при аварийной разгерметизации газопровода.

В соответствии с комплексной оценкой территории муниципального образования «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, на территории муниципального образования находятся следующие взрывопожароопасного объекты:

· котельные – 2 ед. (котельная № 1 и котельная № 2);

· склады и площадки разгрузки взрывчатых материалов – 4 ед. (склад ВМ № 2, склад ВМ № 3, площадка разгрузки ВМ № 1, площадка разгрузки ВМ № 2,);

· места хранения баллонов сжиженного газа, газорезервуарные и шкафные газовые установки;

· сооружения системы электроснабжения (ПС, ТП);

· железнодорожная станция «Кузнечное»;
· склады ГСМ при АТП ОАО «Гранит-Кузнечное».
Настоящим проектом предлагается строительство на расчетный срок и первую очередь ряда взрывопожароопасных объектов:

· межпоселковый газопровод высокого давления;
· газопровод среднего давления;
· головной газорегуляторный пункт;
· АЗС – 2 ед.

Для предотвращения ЧС, связанных с взрывами и пожарами, необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности их возникновения, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод пожарных расчетов и пожарной техники.

На предприятиях, использующих взрывопожароопасные вещества необходимо предусматривать следующие мероприятия:

· Снижение запасов взрывопожароопасных веществ до минимального количества, необходимого для производства;

· Хранение взрывопожароопасных веществ в резервуарах заглубленного типа с обваловкой;

· Строгое соблюдение мер техники безопасности и мер противопожарной безопасности;

· Организация круглосуточного дежурства персонала на предприятии;

· Создание системы оповещения;

· Организация своевременного обучения действию персонала при возникновении аварийной ситуации;

· Проведение плановых учений;
· Создание фонда индивидуальных средств защиты на предприятии.

Наибольшую опасность в плане возникновения пожаров представляют следующие объекты ЖКХ: 

· трансформаторные электрические подстанции;

· котельные;
· газорегуляторные и газораспределительные пункты.

2.2. Аварии на транспорте

Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним в большом количестве перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и другие вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

Наиболее пристального внимания в плане возникновения чрезвычайных ситуаций требуют:

· железнодорожная станция «Кузнечное» Октябрьской железной дороги, через которую, железнодорожным транспортом следует ряд опасных грузов;

· мостовые переходы;

· места пересечения железной дороги с автомобильными дорогами и коммуникациями инженерной инфраструктуры.

· перекрестки;
· АЗС (проектом предлагается размещение в границах объекта проектирования двух АЗС).

Аварии на автомобильном транспорте

Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимаются равной 6х10-7 аварии на 1 км пути. Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 куб. м. Данные о возможных зонах поражения при авариях автотранспорта, транспортирующего ГСМ представлены в таблице 4 Возможные зоны поражения при авариях автотранспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества.

По рассматриваемой территории проходят маршруты перевозок взрывопожароопасных грузов: ГСМ (горюче-смазочные материалы) и другие.
Возможными причинами ДТП могут являться – недостаточная ширина проезжей части, отсутствие оборудованных мест стоянки, плохое состояние проезжей части, плохое освещение в зимнее время и др.

Таблица 4
Возможные зоны поражения при авариях автотранспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества

	Вещество
	Радиус зоны поражения, км
	Площадь зоны поражения, км.кв

	
	растекания
	возгорания
	растекания
	возгорания

	Бензин
	10
	40
	320
	5000

	Дизельное топливо
	45
	140
	6400
	61600


Аварии на трубопроводном транспорте

В настоящее время в границах муниципального образования сооружения трубопроводного транспорта отсутствуют, запланировано строительство газопровода высокого давления и газопровода среднего давления.
Газорегуляторный пункт планируется к размещению в районе микрорайона «Ровное». Природный газ планируется использовать для целей теплоснабжения и пищеприготовления.

Основными причинами аварий и пожаров на магистральных газопроводах могут быть: брак строительно-монтажных работ, внешнее механическое воздействие и стресс-подземная коррозия металла, коррозионное разрушение трубопроводов. 

Охранные зоны газопроводов указаны на проектном плане и являются зонами планировочных ограничений.
Выводы:

· Взрывопожароопасные объекты расположены, в основном на территории промышленной зоны, вне селитебной застройки, что способствует безопасности населения.
· Неудовлетворительное состояние большинства объектов ЖКХ обусловлено неустойчивым финансовым положением, высокой степенью износа основных производственных фондов (отсутствием ремонта и своевременной замены оборудования), увеличением количества аварийного жилья из-за его несвоевременного ремонта.
· Часть маршрутов перевозок опасных грузов пересекает районы жилой застройки, что в случае аварии может представлять риск для здоровья и жизни людей.

2.3. Пожары на территории жилой застройки

Согласно статистическим данным более 70 % процентов от общего количества пожаров приходится на жилой сектор. В условиях, когда часть жилищного фонда на рассматриваемой территории составляют индивидуальные дома с деревянными перекрытиями, вероятность возгорания повышается, а пожары могут характеризоваться повышенной сложностью и распространяться с большой скоростью.

Особенно опасны и могут привести к тяжелым последствиям пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания, рынки и др.).
Наиболее вероятным источником пожарной опасности в жилой застройке является ветхий и аварийный жилой фонд.
Согласно статистическим данным на первом месте стоят пожары, возникающие от неисправности электротехнического оборудования и неосторожного обращения с огнем.

В случае возникновения пожара необходимо организовать срочную эвакуацию людей с объекта, сообщить о пожаре в противопожарную службу, приступить к тушению пожара имеющимися средствами.
2.4. Опасные природные процессы и явления, способствующие возникновению пожаров на рассматриваемой территории

Сильный ветер со скоростью более 20 м/с; ураган (со скоростью ветра 28 – 33 м/с); гроза; ливень с интенсивностью 30 мм/ч и более; град с диаметром частиц более 20 мм; метель; гололед; морозы; природные пожары могут являться фактором способствующим возникновению и развитию пожара на рассматриваемой территории.
В сильные морозы (при низких температурах), при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также к возникновению пожаров в зданиях.
При плохих метеоусловиях возникает риск дорожно-транспортных происшествий, аварий и катастроф, в том числе с участием опасных веществ.
При сильном ветре (с максимальной скоростью 29 м/с), возможны разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи, слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа, возможны завалы из деревьев затрудняющих подъезд пожарных автомобилей к объектам защиты.

Опасность природных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам жилой застройки и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

Основными причинами возникновения природных пожаров являются:

· неосторожное обращение с огнем отдыхающих, охотников, рыбаков, грибников и других лиц при посещении лесов;
· весенние и осенние неконтролируемые сельхозпалы (выжигание сухой травы на сенокосах, отгонных пастбищах, а также стерни на полях) 

· нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями;
· грозовые разряды.
Мероприятия по защите населения и производства от воздействия чрезвычайных природных ситуаций сводятся к своевременному оповещению населения и руководителей предприятий о надвигающихся природных явлениях и проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба от опасных природных явлений.

Выбор оптимальных вариантов защиты проводится на основе прогноза ожидаемых событий, и первоочередные мероприятия должны быть направлены на предотвращение тех последствий, которые могут привести к возникновению вторичных поражающих факторов, превышающих по тяжести последствий воздействие самого стихийного бедствия, а именно, на усиление устойчивости линий связи, сетей электроснабжения, городского и междугородного транспорта и т.д..
3. Проходы и подъезды к зданиям и сооружениям

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

· с двух продольных сторон – к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

· со всех сторон – к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

· с одной стороны – при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

· с двух сторон – при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

· менее 9 этажей;

· двусторонней ориентации квартир или помещений;

· в случае устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

· для зданий высотой не более 28 метров – не более 8 метров;

· для зданий высотой более 28 метров – не более 16 метров.
Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15·15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов – не менее 3,5 метра.

4. Противопожарное водоснабжение

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

· наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

· водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Территория муниципального образования «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области оборудуется противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Численность населения в муниципальном образовании на 2011 год составляла 4500 человек, на первую очередь предполагается уменьшение численности населения до 4000, на расчетный срок численность населения возрастет до 4700 человек. Численность сезонного населения на 2011 год составляла 200 человек, на первую очередь проектом предусматривается незначительный рост до 300 человек, а на расчетный срок численность сезонного населения составит 500 человек. Более 90 % жилищного фонда на территории городского поселения составляют среднеэтажные здания (5 этажей). В соответствии с СП 8.13130.2009 на первую очередь и расчетный срок принят 1 пожар, расход воды на наружное пожаротушение в поселении составит 10 л/с для малоэтажной застройки и индивидуальных жилых домов, 15 л/с для среднеэтажной жилой застройки. Трехчасовой пожарный запас составит: (10+15) ∙ 3,6 ∙ 3 = 270 куб. м.

В соответствии с СП 8.13130.2009 допускается применять противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы) для населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек. Таким образом, нецелесообразно проектировать на территории Кузнечнинского городского поселения новые пожарные гидранты.
Для наружного пожаротушения на территории муниципального образования «Кузнечное» могут использоваться озера Кузнечное, Большое Боровское, Травкино. 

В настоящее время на территории муниципального образования «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области находятся: пожарные водоемы, пожарные пирсы и пожарные гидранты:
1. Пожарные пирсы расположены на озерах Кузнеченское и Травкино.

2. Пожарный водоём находится в микрорайоне Ровное в непосредственной близости от дома 5 по Ладожской улице.

3. Пожарные гидранты представлены на значительной части рассматриваемой территории, подробный перечень приводится в таблице 5.
Таблица 5

Пожарные гидранты, расположенные на территории муниципального образования «Кузнечное» 
	№ п/п
	Адрес
	Примечание

	1
	ул. Пионерская, 1
	Новый водовод

	2
	ул. Молодежная, 3
	Новый водовод

	3
	ул. Молодежная, 7
	Новый водовод

	4
	ул. Гагарина, 3
	Новый водовод

	5
	ул. Гагарина, 8
	Старый водовод

	6
	ул. Юбилейная, 4
	Новый водовод

	7
	ул. Юбилейная, 10
	Старый водовод

	8
	ул. Гагарина, 2 а (больница)
	Старый водовод

	9
	ул. Пионерская, 8
	Новый водовод

	10
	КНИ, Приозерское шоссе, 8
	Новый водовод

	11
	КНИ, Приозерское шоссе, 12
	Новый водовод

	12
	КНИ, Приозерское шоссе, 21
	Новый водовод

	13
	КНИ, Приозерское шоссе, 5
	Новый водовод

	14
	КНИ, Приозерское шоссе, 5-7
	Новый водовод

	15
	КНИ, ул. Центральная, 6
	Новый водовод

	16
	КНИ, ул. Центральная, 9
	Новый водовод

	17
	КНИ, ул. Центральная, 3
	Новый водовод


На расчетный срок настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия:
1. Выделение участка (0,55 Га) и строительство пожарной части на 2 машины в восточной части рассматриваемой территории.
2. Создание противопожарного водоема, емкостью 25 куб. м в СНТ «Алмаз».

3. В районах проектируемой застройки проектом предлагается прокладка водопроводных сетей с пожарными гидрантами. Трассировка водопроводных сетей и определение площадок размещения пожарных гидрантов выполняется на следующих стадиях проектирования.

На первую очередь предлагаются мероприятия:

1. Создание противопожарного водоема, емкостью 25 куб. м в СНТ «Боровое-1».

2. Создание оборудованного подъезда (пожарный пирс) в проливе Боровой в п. Боровое.

3. Оборудование химически и пожароопасных объектов г.п. Кузнечное системами пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.

4. Создание пожарного водоема, емкостью 25 куб. м. в районе склада взрывчатых веществ №1 ОАО «Гранит-Кузнечное».

5. Создание пожарного водоема, емкостью 25 куб. м в районе склада взрывчатых веществ №3 ОАО «Гранит-Кузнечное».

6. В районах проектируемой застройки проектом предлагается прокладка водопроводных сетей с пожарными гидрантами. Трассировка водопроводных сетей и определение площадок размещения пожарных гидрантов выполняется на следующих стадиях проектирования.

7. Создание минерализованных противопожарных полос вокруг населенных пунктов г.п. Кузнечное и п. Боровое, а также СНТ «Алмаз» и «Боровое-1».

5. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений.
Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 процентов при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 на 50 процентов при оборудовании более 40 процентов помещений каждого из зданий, сооружений и строений автоматическими установками пожаротушения.

Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 процентов.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 метра при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 – 15 метров), III степени огнестойкости – 12 метров, IV и V степеней огнестойкости – 15 метров. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 метров.

Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами, имеющими предел огнестойкости не менее REI 150, зданий, сооружений и строений I-III степеней огнестойкости, за исключением зданий детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа (классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1), и многоярусными гаражами-стоянками с пассивным передвижением автомобилей не нормируются.

Площадки для хранения тары должны иметь ограждения и располагаться на расстоянии не менее 15 метров от зданий, сооружений и строений.

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов – не менее 15 метров.
6. Требования противопожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны
Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Определение мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории поселения устанавливаются в соответствии с СП 11131.30.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», по согласованию с администрацией муниципального образования «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
Число и места дислокации подразделений пожарной охраны на территории муниципального образования определяются на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара.
Для каждого объекта предполагаемого пожара рассчитывается максимально допустимое расстояние от него до ближайшего пожарного депо в зависимости от цели выезда дежурного караула на пожар и выбранной схемы его развития.

Максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо определяется для одной или одновременно нескольких из нижеприведенных целей выезда подразделений пожарной охраны на пожар:
· цель №1 – ликвидация пожара прежде, чем его площадь превысит площадь, которую может потушить один дежурный караул.

· цель №2 – ликвидация пожара прежде, чем наступит предел огнестойкости строительных конструкций в помещении пожара;

· цель №3 – ликвидация пожара прежде, чем опасные факторы пожара достигнут критических для жизни людей значений.

Эта цель подлежит реализации при тушении пожаров в зданиях с массовым пребыванием людей, когда расчетное время эвакуации людей из здания больше необходимого времени эвакуации людей (то есть, когда опасность для жизни людей наступает до того, как они эвакуируются из здания), и их эвакуация не завершилась до прибытия пожарных подразделений, а также при ликвидации пожаров в помещениях, из которых эвакуация людей невозможна без причинения вреда их жизни (помещения с послеоперационными больными, подключенными к аппаратам искусственного поддержания жизнедеятельности организма, помещения с людьми в барокамерах и др.) или нецелесообразна по условиям технологического процесса.
Максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо определяют для одной из выбранных схем развития пожара:
а) горение твердых веществ и материалов на площади в виде круга;
б) горение твердых веществ и материалов на площади в виде полосы с постоянной шириной;

в) горение свободно растекающихся легко воспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ), а также расплавов твердых горючих материалов;
г) горение ЛВЖ и ГЖ, а также расплавов твердых горючих материалов на постоянной площади (в обваловании).
Пространственной зоной размещения проектируемых пожарных депо на территории муниципального образования «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с СП 11.13130.2009 является вся территория муниципального образования, сводная от других объектов, так как максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо сопоставимо по своей величине с линейными размерами рассматриваемой территории.

Пожарные депо размещаются на свободных от застройки земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков определена в зависимости от типа пожарного депо в соответствии с приложением 2 НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». Количество пожарных депо и тип предусмотрен в соответствии с приложениями 1, 7 НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

В настоящее время на территории муниципального образования «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области находится 1 пожарная часть V типа (ПЧ № 144), относящихся к Отряду Государственной противопожарной службы муниципального образования Приозерский муниципальный район Государственного учреждения «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области».
ПЧ № 144 расположена по адресу ул.Садовая, д.1 в приспособленном, нетиповом здании, площадь земельного участка (0,2 га) является недостаточно – необходимо увеличение участка до 0,55 га. Материально-техническая база пожарного депо включает: 2 автоцистерны (основная и резервная), 1 бензорез, 1 бензопила и 1 мотопомпа. Общая численность работников – 25 человек, в т.ч. в постоянной готовности – 4 человека.
Дислокация существующего пожарного депо (подразделения пожарной охраны) на территории муниципального образования «Кузнечное» не удовлетворяет в полной мере вышеназванным требованиям ст. 76 123-ФЗ от 22 июля 2008 г – время прибытия первого подразделения к месту вызова не превышает 10 минут на территориях к востоку от железной дороги «Кузнечное – Санкт-Петербург», в случае закрытия железнодорожного переезда, время прибытия в микрорайон «КНИ», а также в п. Севастьяново может превышать 10 и 20 минут, соответственно. Кроме этого, поселок Боровое, садоводческие товарищества «Алмаз» и «Боровое-1» объекты защиты на территории г.п. Кузнечное находятся на расстоянии 15-20-ти минутной доступности от существующего пожарного депо в расположенного в г.п. Кузнечное. Время прибытия пожарных расчетов в п. Боровое, СНТ «Алмаз» и СНТ «Боровое-1» представлены в таблице 6.

Таблица 6
Время прибытия пожарных расчетов

	№

п/п
	Населенные пункты и садоводческие товарищества
	Расстояния от пождепо, км
	Время подъезда

пожарного автомобиля (мин)

	1
	п. Боровое
	8
	15

	2
	СНТ «Алмаз»
	7
	15

	3
	СНТ «Боровое-1»
	10
	20


Обеспечению нормативных сроков прибытия пожарных расчетов к месту тушения пожаров в западной части рассматриваемой территории будет способствовать строительства пожарной части в п. Севастьяново и строительство развязки в разных уровнях на месте существующего железнодорожного переезда.

Проектом генерального плана дополнительно, в соответствии с требованиями НПБ 101-95 для обслуживания муниципального образования предлагается на расчетный срок перенос ПЧ № 144 с занимаемой площадки (в настоящее время пожарное депо находится в приспособленном для нужд ПЧ здании) на специально отведенную площадку (участок площадью 0,55 га) восточнее микрорайона Ровное со строительством нового здания пожарного депо V класса на 2 пожарных автомобиля (см. «Схему размещения проектного пожарного депо»).
Прибытие первого подразделения пожарной охраны в населенные пункты городского поселения от проектируемого пожарного депо на расчетный срок проекта генерального плана не будет превышать нормативные значения (см. «Схема доступности пожарного депо»).
В соответствии с НПБ 204-99 «Порядок создания территориальных подразделений Государственной противопожарной службы на основе договоров с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», в каждом субъекте Российской Федерации, органе местного самоуправления должен быть разработан взаимосогласованный план перспективных мероприятий по доведению численности личного состава подразделений государственной противопожарной службы (далее ГПС), финансируемых за счет соответствующих бюджетов, до норматива, установленного статьей 10 Федерального закона «О пожарной безопасности» (одна единица личного состава ГПС на 650 человек населения). В этом плане должны быть определены сроки перевода содержания всей соответствующей численности личного состава подразделений ГПС на договорную основу.

Проектная численность личного состава подразделений противопожарной службы по муниципальному образованию «Кузнечное» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области представлена в таблице 7.

Таблица 7
Перспективная численность личного состава противопожарной службы
	Показатель
	I очередь
	Расчетный срок

	Численность населения (человек)
	4 000
	4 700

	Численность ГПС в соответствии с нормативом (ед. лич. состава)
	6
	7


7. Общие требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий, сооружений и строений должны обеспечивать в случае пожара:

· эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

· возможность проведения мероприятий по спасению людей;

· возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий, сооружений и строений;

· возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

· нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и строения.

В зданиях, сооружениях и строениях помещения категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности должны размещаться у наружных стен, а в многоэтажных зданиях, сооружениях и строениях – на верхних этажах, за исключением случаев, указанных в технических регламентах для данных объектов.

При изменении функционального назначения зданий, сооружений, строений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом применительно к новому назначению этих зданий, сооружений, строений или помещений.

8. Требования пожарной безопасности в лесах

Требования пожарной безопасности в лесах определены в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417.
В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

· разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;

· бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

· употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

· оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

· заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:

· места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на расстоянии не менее: 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка; 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;

· территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и окаймлена двумя минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах – двумя минерализованными полосами, шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров.

В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц.

Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения.

Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, обязаны:

· хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре;
· производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и окаймление минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

· при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и времени проведения этих работ органы государственной власти или органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 настоящих Правил, не менее чем за 10 дней до их начала; прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу;

· соблюдать нормы наличия средств пожаротушения в местах использования лесов, утвержденные Министерством природных ресурсов Российской Федерации, содержать средства пожаротушения в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;

· тушить лесные пожары, возникшие по их вине;

· немедленно принимать меры к ликвидации лесных пожаров, возникших в местах использования лесов, а также оповещать о пожаре органы государственной власти или органы местного самоуправления;

· направлять работников (для юридических лиц), пожарную технику, транспортные и другие средства на тушение лесных пожаров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При проведении в лесах переработки древесины и других лесных ресурсов (углежжение, смолокурение, дегтекурение и др.) требуется:

· размещать объекты переработки древесины и других лесных ресурсов на расстоянии не менее 50 метров от лесных насаждений;

· обеспечивать в период пожароопасного сезона в нерабочее время охрану объектов переработки древесины и других лесных ресурсов;

· содержать территории в радиусе 50 метров от объектов переработки древесины и других лесных ресурсов очищенными от мусора и других горючих материалов; проложить по границам указанных территорий минерализованную полосу шириной не менее 1,4 метра, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах – две минерализованные полосы такой же ширины на расстоянии 5-10 метров одна от другой.

При заготовке живицы требуется:

· размещать промежуточные склады для хранения живицы на очищенных от древесного мусора и других горючих материалов площадках. Вокруг площадок проложить минерализованную полосу шириной не менее 1,4 метра;

· размещать основные склады для хранения живицы на открытых, очищенных от древесного мусора и других горючих материалов территориях на расстоянии не менее 50 метров от лесных насаждений; проложить по границам этих территорий минерализованную полосу шириной не менее 1,4 метра и содержать ее в период пожароопасного сезона в очищенном состоянии.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления, при условии оборудования на используемых лесных участках мест для разведения костров и сбора мусора.

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода, полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Полосы отвода железных дорог в местах прилегания их к лесным массивам должны быть очищены от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

Владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, владельцы железнодорожных путей не общего пользования, перевозчики, а также юридические лица, использующие земельные участки на полосах отвода железных дорог в пределах земель железнодорожного транспорта, обязаны:

· не допускать эксплуатации тепловозов, не оборудованных искрогасительными и (или) искроулавливающими устройствами, на участках железнодорожных путей общего и необщего пользования, проходящих через лесные массивы;

· организовывать в период пожароопасного сезона при высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесу патрулирование на проходящих через лесные массивы участках железнодорожных путей общего и необщего пользования в целях своевременного обнаружения и ликвидации очагов огня;

· в случае возникновения пожаров в полосе отвода железной дороги или вблизи нее немедленно организовать их тушение и сообщить об этом органам государственной власти или органам местного самоуправления.

На участках железнодорожных путей общего и не общего пользования, проходящих через лесные массивы, не разрешается в период пожароопасного сезона выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, горящие окурки и спички из окон и дверей железнодорожного подвижного состава.

Просеки, на которых находятся линии электропередачи и линии связи, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов.

Полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов. Через каждые 5-7 километров трубопроводов устраиваются переезды для пожарной техники и прокладываются минерализованные полосы шириной 2-2,5 метра вокруг домов линейных обходчиков, а также вокруг колодцев на трубопроводах.

При строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, линий связи и трубопроводов обеспечиваются рубка лесных насаждений, складирование и уборка заготовленной древесины, порубочных остатков и других горючих материалов.

Граждане при пребывании в лесах обязаны:

· при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной власти или органы местного самоуправления;
· принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения;

· оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров.

Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложения

Приложение 1

[image: image3.jpg]Ao

00".

oo mmm 000 wum ‘“\

-~

TN L sk

200

100

200
B . - I e e T O

CXEMA PA3MEWEHUSA

NMPOEKTHOTIO
NMOXAPHOIO AENO

_..._..er.HUU,U. 3eMenb
Hace/neHHbIX nl__jHKITI06

[paHuua y4acmka,
_I’l/1l1HU|3l_.jEM020 dn 4
pasMeweHus noxapHoz2o Beno

01 noxapHoe deno

aBbmodopoza

G
nodbe3 K Ccm.

KysHe4yHoe"






Приложение 2
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